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Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

	Descrição E-commerce (60 caracteres)

	Ar-Condicionado Philco 36000 BTU/h PAC36000IPFM15 Inverter Ciclo Frio

	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

	
ECO 
INVERTER 

	CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A 
	
SERPENTINA 100% EM COBRE


	APELO
	BENEFÍCIO

	Classificação energética A
	Muito Mais Econômico.
Conforme nova metodologia de classificação IDRS do Inmetro.
IDRS (Índice de Desempenho de resfriamento Sazonal): reflete o melhor desempenho do equipamento conforme as variações climáticas que ocorrem ao longo de todo o ano.

	Serpentina em cobre
	Maior resistência à corrosão.

	Gás R32
	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia

	Filtro
	Lavável e de fácil troca.

	Proteção anticorrosiva
	Aletas com resistência à corrosão

	Função dormir
	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite.

	Função timer
	Permite programar um tempo pré-determinado para ligar ou desligar a unidade. 

	Função oscilar
	Melhor distribuição do ar no ambiente.

	Função turbo
	Climatização do ambiente em menos tempo.

	Controle de Ventilação
	Baixo, Médio, Alto e Automático.






	CARACTERISICAS TÉCNICAS 

	• Ciclo de ar Frio.
• Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h.
• IDRS Classe "A" em eficiência energética
• Gás Ecológico R32.
• Botão de emergência
• Auto Restart
• Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
• Controle remoto com display de cristal líquido
• Vazão de ar 1650 m³/h
• Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display.
• Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático
• Tubulação de ligação: 3/8” descarga e 5/8” Sucção.
• Nível de ruído: 52 dB(A) interna e 58 dB(A) externa.
• Possui filtro de ar antibacteriano, antifúngico.
• Fácil limpeza do painel e filtro
• Disponível na tensão 220V / 60Hz.
• Garantia de 01 ano no produto, e 5 anos de garantia no compressor vide manual
• Recomendado para áreas de 45 a 60 m²
• Condensador e Evaporador em cobre.


	LEGENDA TÉCNICA: 

Gás Ecológico R32: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.
Botão de emergência: O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto.
Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.
Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.
Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia. 
Função Timer: Pode ser programado um tempo pré-determinado para ligar ou desligar a unidade.
Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida. 
Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário. 


	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

	Acessórios
	Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto

	Cor produto
	Unidade Interna Branca e Unidade Externa Cinza

	Material / composição
	Unidade Interna: painel frontal e base de montagem metálicas, tampas laterais e dos filtros em plástico.
Unidade Externa: Em metal.

	Capacidade total e útil
	36000 Btu/h 

	Tamanho do cordão
	Não possui

	Tomada (A)
	Não possui

	Pinos (2 ou 3)
	Não possui









	Garantia:
	1 ANO
	Número de Desenho:
	9520-00-XX

	Dados Energéticos
	Informações Logísticas
	Informações Fiscais

	Tensão 
(V)
	Potência
(W)
	Consumo
(kWh/ano)
	

Código Comercial
	
Código de Barras
	IPI (%)
	Isento

	
	
	
	
	
	I.I.(%)
	Não aplicável

	
	
	
	
	
	ICMS (%)
	Nacional

	
	
	
	
	Cx. Unitária 
(EAN-13)
	Cx. Master 
(DUN-14)
	Origem NF
	Classificação (NCM)
	Ex tarifário

	
220V

	4200
	1554
	96662532
	7899963915840
	
	Manaus
	8415.10.11
	

	
	
	
	96662533
	7899963915857
	
	Manaus
	8415.10.11
	

	
	
	
	96662534
	7899963915864
	
	Manaus
	8415.10.11
	

	Embalagem
	Peso*
	Dimensões* (mm)
	Volume*
(m³)
	Qtde
	Empilhamento
	Descrição do Produto NF

	
	(Kg)
	Alt.
	Larg.
	Prof.
	
	
	
	

	Aparelho interna
	29,7
	240
	1270
	670
	0,204
	1
	-
	AR COND PAC36000IPFM15
 220V

	Aparelho externa
	52,3
	630
	740
	740
	0,344
	1
	-
	

	Cx. Unitária Int.
	34,4
	305
	1350
	748
	0,307
	1
	5
	

	Cx. Unitária ext.
	56,1
	641
	769
	769
	0,379
	1
	3
	


* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



	SELOS DE CONFORMIDADE
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	Revisão
	Data
	Motivo da alteração

	0
	08/12/2023
	Retirada chama comercial do “Defletor de ar horizontal”. Chamada não necessária e sem comprovações técnicas.
Alterada descrição do gás R32.
Ajuste dimensões/peso/código de desenho.
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